    ПП ANT
     ...енергія природи для Вас
Про фірму Продукція та послуги Енергоаналіз Теплонасос Солярні елементи Бурові роботи Обладнання та ціни Довідкова інформація Контактні дані |
Основним джерелом теплоти для теплового насосу є тепло землі Для охоплення якомога більших обсягів тепла землі ми проводимо буріння на глибину 50 м і вводимо в свердловину зонди (ПВХ-трубки) з теплоносієм (антифриз) Для великих будівель, які потребують багато тепла, ми виконуємо декілька свердловин Загальна довжина зонд і свердловин визначається як потребою будинку в теплоті, так і типом грунту (його "тепломісткістю") Час та ціна виконання бурових робіт розраховується залежно від загальної довжини свердловин та типу порід Тут Ви зможете завантажити відео, яке ілюструє процес буріння свердловини та встановлення зонди: Відео про буріння і встановлення зонд