    ПП ANT
     ...енергія природи для Вас
Про фірму Продукція та послуги Енергоаналіз Теплонасос Переваги Принцип роботи Обладнання Встановлення Солярні елементи Бурові роботи Обладнання та ціни Довідкова інформація Контактні дані |
Tеплові насоси встановлюються у такому порядку:

1. Якщо план земельної ділянки наявний у кожного власника будинку, то величина питомого споживання теплової енергії вказана не для кожної будівлі. В Німеччині на даний час майже для кожного будинку вказується це значення. Навіть, якщо воно явно не вказане, його можна легко обчислити на підставі опису будинку. В Україні в більшості випадків слід проводити повністю всі обрахунки. Звичайно, щоб одержати це число для кожного конкретного будинку, необхідно провести доволі громіздкі розрахунки теплопередачі крізь поверхні будинку та тепломасообміну у його приміщеннях. Також потрібно врахувати кліматичні умови. Всі ці обчислення виконуються за допомогою відповідного програмного забезпечення В більш простішому випадку для встановлення попередньої потреби теплової потужності Ви можете самі заповнити опитувальний лист „Будинок” Для того, щоб створити модель енергозабезпечення Вашого будинку, нам потрібно ввести у програму якомога більше даних про нього. В ідеальному випадку наш фахівець заповняє для Вашої будівлі відповідну форму Опитувальний лист потреба енергії 2. На підставі отриманої документації проводиться підбір теплонасосу. При цьому проводяться розрахунки за допомогою спеціального програмного забезпечення. В результаті цих обчислень отримується значення потрібної потужності теплового насосу а також обгрунтування його економічної доцільності 3. Для вибраного типу теплового насосу проводиться виконання проектної документації. 4. Підбір матеріалів проводиться за участі нашого Замовника. При цьому він може сам (за нашими рекомендаціями) визначати і вибирати матеріали якої якості і ціни будуть використані при монтажі обладнання. 5. Монтаж теплового насоса здійснюється нашими монтажниками у співпраці з нашими партнерами - монтажними організаціями. 6. Контроль виконання якості виконаних робіт а також здача теплового насосу в експлуатацію здійснюється за участі наших німецьких партнерів.